Съобщения от Регатния офицер:

Съобщенията на Регатния офицер чрез VHF трябва да са ясни и чести, като се обясняват техните намерения, но и се дава информация за състезателната дистанция. Тази информация може да включва например дължината и пеленга на първия курс и предвиденото време за предупредителния сигнал. Всеки визуален сигнал трябва да бъде обявен на УКВ с отброяване, излъчено предварително и в последните секунди преди неговото показване.

Когато се използва методът за оценяване на тройните числа, диапазонът на вятъра, избран за оценяване, се обявява преди предупредителния сигнал, както е обяснено в раздел 3.4. Ако визуален сигнал придружава това съобщение, той се определя от инструкциите за ветроходство и трябва да бъде повторен от УКВ. Ако е настъпила значителна промяна в условията на вятъра и е необходимо да се промени това решение относно силата на вятъра, това се обявява и на УКВ преди да завърши първата лодка.

Винаги е желателно да се обявяват лодки, които са OCS от VHF. Такива съобщения трябва да бъдат ясни, сбити и еднообразни, като се използва или номер на борда, номер на платно или имена на лодките за всички лодки, които са били над линията на старта. Всички промени по дистанцията или съкращаване на гонката също трябва да бъдат обявени на УКВ.

Радио комуникацията от Регатния офицер не е основание за обезщетение, както е описано в раздел 2.6, с подходяща формулировка, която да бъде включена в инструкциите за състезанието.